|  |  |
| --- | --- |
| **Resistor IAT Sensor**  **(OHM)** | **Reference Temperatures(°C)** |
| 6.52k | -2° |
| 6k | 0° |
| 5,5k | 1° |
| 5k | 3° |
| 4,5k | 5° |
| 4k | 8° |
| 3,5k | 11° |
| 3k | 14° |
| 2,5k | 19° |
| 2k | 24° |
| 1,5k | 32° |
| 1,25k | 37° |
| 1k | 43° |
| 0,8k | 50° |
| 0,6 | 59° |
| 0,5 | 65° |
| 0,4 | 72° |
| 0,3 | 83° |
| 0,24 | 91° |